# Technické parametry Dataprojektoru v sálu A

ProjektorHitachi CP – WU 8451

Objektiv ML 703

**Plátno**: Wall Frame Pro 360 X 225 cm

**Technické parametry:**

* Jas: 5000 ANSI lumenů
* Rozlišení: WUXGA (1920 x 1200)
* Kontrast: 5000:1
* Životnost lampy: 3000 hodin

**Další technické specifikace:**

[http://www.hitachidigitalmedia.cz/produkty/lcd-projektory/instalacni/CP-WU8451&p=1](http://www.hitachidigitalmedia.cz/produkty/lcd-projektory/instalacni/CP-WU8451%26p%3D1)

# Technické parametry Dataprojektoru v sálu B, C:

* Rozlišení W-XGA, kompatibilní zobrazení až  UXGA (1600 x 1200)
* Světelný výkon 3000 ANSI Lm s poměrem kontrastu 3000:1
* 3D Ready pro DLP® Link™
* Lampa s prodlouženou životností až 6000 hodin (v eco modu)
* VGA- výstup pro připojení externího monitoru
* Možnost uzamčení ovládacího panelu brání nechtěné změně nastavení
* Rozšířené nastavení barev a zobrazení
* Připojení k síti pro integraci a správu systému RJ45

**Více informací zde:**

<http://www.vivitek.cz/Produkty/Multimedialni-projektory/D857WT>

# Technické parametry internetového připojení v síti KC GreenPoint

Poskytovatel: Dialtelecom

# Informace o službě

|  |  |
| --- | --- |
| Zákazník: | Konferenční centrum GreenPoint, s.r.o. |
| Služba: | PROFI INTERNET |
| ID: | 53367-82475-3 |
| Stav: | Aktivní |
| Vaše pojmenování služby: |   [Upravit](https://portal.dialtelecom.cz/index.php?form=editznaceni&id=0) |
| Předpokl. datum zřízení/změny: | 8.9.2016 |
| Cena jednorázová: | 0 CZK |
| Cena periodická: | 0 CZK |
| Perioda plateb [měsíců]: | 1 |
| Adresa předání služby: | Praha, Strašnice, Dvouletky 529/42 |
| Typ předávacího rozhraní: | Ethernet 100Base-TX (metallic) |
| Technický kontakt: | Ing. Stanislav Stašek jednatel stasek@kc-greenpoint.cz |
| Rychlost připojení [kbps]: | 51200 |
| Rozšířené nastavení CPE: | ne |
| Minimální doba užívání: | 24 |
| Kvalita rychlosti připojení: | garantovaná |
| Způsob vzniku služby: | Regulérní |
| Koncový uživatel služby: | 10618 |
| Výpovědní lhůta: | 3 |
| SLA: | -- |
| Eskalační kontakt: |  |
| Bezpečnost: | --- |
| Další smluvní ujednání: |  |
| Rychlost záložní linky: | 0 |
| Adresy serveru |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DNS1: | 212.24.128.8 | DNS2: | 82.119.240.3 |

 |
| Graf provozu |

|  |  |
| --- | --- |
| [23886](https://portal.dialtelecom.cz/index.php?form=trafic&id=0&inx=1) |  |

 |
| Upozornění |

|  |
| --- |
| Z přidělených IP adres není možné použít pro přidělení konkrétnímu počítači první a poslední IP adresu a adresu brány (gateway/routeru) dodané poskytovatelem. |

 |
| IPv4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IP: | 212.24.154.216 | Počet: | (4) | Maska: | 255.255.255.252 | Gateway: | 212.24.154.217 | Typ: | cust |

 |